**DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Ovlasceni predstavnik: | **Lacuna d.o.o.**  **Sediste: Dušana Petrovića Šaneta 1**  **Milutina Milankovica 23**  **Beograd | Serbia** | | Izjavljuje da je LZO nova licna zaštitna oprema,  Oprema za ličnu zaštitnu opremu-lična zaštitna oprema protiv pada sa visine Deo 2. Zausttavljivač pada sa vodicom I fleksibilnim sidrištem  Oznaka: FA 20 102 10 Zaustavljivač pada sa vodicom koji se sastoji od užeta kernmantlr sa sidrenom linijom od 10 m koji se na jednom kraju završava čeličnim karabinom I na drugom zaustavnim čvorom . Uže se završava sa malim energetskim aposrberom I karabinom koji obezbedjuju vezu sa sidrištem I korisnikom  FA 20 102 20 kao FA 20 102 10, ali sa dužinom sidrene linije užeta od 20 m  FA 20 102 30 kao FA 20 102 10, ali sa dužinom sidrene linije užeta od 30 m  FA 20 102 40 kao FA 20 102 10, ali sa dužinom sidrene linije užeta od 40 m  FA 20 102 50 kao FA 20 102 10, ali sa dužinom sidrene linije užeta od 50 m  FA 20 102 XX kao FA 20 102 10 , ali sa dužinom sidrene linije užeta većom od 50m -XX označava dužinu | | | Proizvođač : Kratos Safety SAS, 689 Chemin Du Buclay Lieu-Dit La Muriere Heyrieux 38540, Francuska  U skladu s odredbama „Pravilnika o LZO“ (Sl.glasnik RS100/11) i uredbom o načinu sprovodjenja ocenjivanja usaglasenosti (cl.18 .prilog 5.) (sl.glasnik RS 100/11), kategorija II LZO,  Usaglašen sa standardom SRPS EN 353 -2: 2007  Istovetna ličnoj zaštitnoj opremi koja je predmet **Sertifikata o pregledu TIPA br. 2218620**  Izdanog od strane imenovanog tela : I 033 –CIS Institut , Vojislava Ilića 88, Beograd.  ..  Notifikaciono telo:Satra Techonology Europe Ltd, Bracetowwn Business Parka, Clonee, Irska  Broj. Inostrane isprave : 2777/10862-01/E01-01 od 09.01.2019   |  | | --- | |  | | | | Milutina Milankovica 23 Beograd, 05.10.2020 | | | Odgovorna osoba  Marijana Savić | | |  | | |