**DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Ovlasceni predstavnik: | **Lacuna d.o.o.****Sediste: Dušana Petrovića Šaneta 1****Milutina Milankovica 23****Beograd | Serbia** |
| Izjavljuje da je LZO nova licna zaštitna oprema, Oprema za ličnu zaštitnu opremu-lična zaštitna oprema protiv pada sa visine Deo 2. Zausttavljivač pada sa vodicom I fleksibilnim sidrištem Oznaka: FA 20 102 10 Zaustavljivač pada sa vodicom koji se sastoji od užeta kernmantlr sa sidrenom linijom od 10 m koji se na jednom kraju završava čeličnim karabinom I na drugom zaustavnim čvorom . Uže se završava sa malim energetskim aposrberom I karabinom koji obezbedjuju vezu sa sidrištem I korisnikom FA 20 102 20 kao FA 20 102 10, ali sa dužinom sidrene linije užeta od 20 mFA 20 102 30 kao FA 20 102 10, ali sa dužinom sidrene linije užeta od 30 mFA 20 102 40 kao FA 20 102 10, ali sa dužinom sidrene linije užeta od 40 mFA 20 102 50 kao FA 20 102 10, ali sa dužinom sidrene linije užeta od 50 mFA 20 102 XX kao FA 20 102 10 , ali sa dužinom sidrene linije užeta većom od 50m -XX označava dužinu   |
| Proizvođač : Kratos Safety SAS, 689 Chemin Du Buclay Lieu-Dit La Muriere Heyrieux 38540, Francuska U skladu s odredbama „Pravilnika o LZO“ (Sl.glasnik RS100/11) i uredbom o načinu sprovodjenja ocenjivanja usaglasenosti (cl.18 .prilog 5.) (sl.glasnik RS 100/11), kategorija II LZO,Usaglašen sa standardom SRPS EN 353 -2: 2007 Istovetna ličnoj zaštitnoj opremi koja je predmet **Sertifikata o pregledu TIPA br. 2218620**Izdanog od strane imenovanog tela : I 033 –CIS Institut , Vojislava Ilića 88, Beograd...Notifikaciono telo:Satra Techonology Europe Ltd, Bracetowwn Business Parka, Clonee, Irska Broj. Inostrane isprave : 2777/10862-01/E01-01 od 09.01.2019

|  |
| --- |
|  |

 |
|  Milutina Milankovica 23 Beograd, 05.10.2020 |
| Odgovorna osobaMarijana Savić |
|  |

 |