TEHNIČKI LIST

**LEON S3**

**9LEOSL**

#  OPŠTA SVOJSTVA

Gornjište: vodootporna brušena nubuck koža

Zaštitna kapica: kompozitna od fiberglass-a (staklene niti)

Zaštitna tabanica: neprobojna tekstilna

Uložna tabanica: odvojiva i periva, na bazi memorijske pene

Podstava: višedimenzionalna mrežica

Đon: dvoslojni PU/PU - FLOAT TECH® tehnologija

Tehničke karakteristike: S3, SRC, ESD, Bez metalnih delova

Standard: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016 ESD

#  SPECIJALNE KARAKTERISTIKE

FLOAT TECH® izuzetne tehničke performanse na bazi đona izrađenog od poliuretanske pene niske gustine za zaštitne cipele s izuzetno visokom fleksibilnošću i udobnošću te najvišim sigurnosnim performansama

#  NAČIN OZNAČAVANJA CIPELE

Proizvođač:

Standard: Ova cipela je uskladjena s evropskom normom EN ISO 20345:2011, Lična zaštitna oprema\_Sigurnosna obuća

Veličine: 37-47 Područja primene:

Više informacija možete dobiti na: [www.lacuna.hr](http://www.lacuna.hr/)