TEHNIČKI LIST

**PEAK 01**

9PEANOL

****

**OPĆA SVOJSTVA**

**Gornjište:** brušena koža i tekstil  
**Uložna tabanica**: mrežasti materijal

**Podstava:** prozračni tekstil

**Uložna tabanica:** promjenjiva, dišljiva, antistatična i anatomska na bazi memorijske pjene  
**Đon**: dvoslojni, PU/ PU  
**Tehničke karakteristike**: O1, SRC

**Standard**: EN ISO 20347:2012, Osobna zaštitna oprema\_Radna obuća

**DODATNA SVOJSTVA**

Podstavljeni jezik za veću udobnost i zaštitu

**NAČIN OZNAČAVANJA CIPELE**

 **Proizvođač:**

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiran**Standard:** Ova cipela je u sukladnosti s europskom normom EN ISO 20347:2012, Osobna zaštitna  
 oprema\_Sigurnosna obuća

**Veličine:** 37-48 **Područja primjene:**

Više informacija možete dobiti na: [www.lacuna.hr](http://www.lacuna.hr)