****  **8PACIJC 8PACIJP 8PACIJS 8PACIPC 8PACIPP 8PACIPS**

**HR / OBAVIJEST ZA KORISNIKA- Obavijest za korisnika i EU Izjava o sukladnosti dostupna je na web stranici:** www.lacuna.hr **Sastav materijala: 64%poliestersko vlakno, 34,5%pamuk, 1,5% elsatan;**

**Proizvođač**: LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Hrvatska www.lacuna.hr,info@lacuna .hr

Ova odjeća je klasificirana kao sredstvo za osobnu zaštitu (OZO) kategorije 1 (KAT I) u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 za osobnu zaštitnu opremu i u skladu je s normom EN ISO 13688:2013 – zaštitna odjeća-opći zahtjevi . Potvrda o procjeni sukladnosti proizvoda s tom normom je oznaka CE na proizvodu.**Uporaba**: Zaštitna odjeća je odjeća, uključujući štitnike, koja pokriva ili zamjenjuje vašu vlastitu odjeću, namijenjena je za zaštitu od jedne ili više opasnosti. Ova zaštitna odjeća ili njezina dodatna oprema kategorije I je dizajnirana i proizvedena za pro-fesionalno korištenje za zaštitu od vremenskih uvjeta koji nisu izvanredni niti krajnji, za zaštitu od mehaničkih utjecaja koji djeluju površinski ili za zaštitu kod manipulacije s toplim predmetima koji ne izlažu korisnika temperaturama iznad 50°C ili za zaštitu od opasnih udaraca. Nijedna odjeća ne može spriječiti tešku ozljedu ili smrt. Prije korištenja kontrolirajte integritet odjeće, odjeću ne nosite u slučaju da primijetite bilo kakva oštećenja, tragove rastrgnuća, pukotine. Svaki proizvod sadržava: znak proizvođača;znak vrste proizvoda, poslovni naziv ili kod;znak veličine; znak CE ; simboli za održavanje.**Vijek trajanja** ovisi o mjeri korištenja i brzini trošenjau određenim uvjetima. Smanjuje se pri neodgovarajućim uvjetima skladištenja ili neispravnim održavanjem. Proizvod ne sadrži nikakve materije u količinama za koje se zna ili se sumnja da nepovoljno utiču na higijenu ili zdravlje korisnika. Kod osetljivih osoba, međutim, nije isključena iritacija kože, U takvom slučaju proizvod više ne koristite.**Skladištenje i transport**: preporučeno je skladištenje u suhim i dobro ventiliranim prostorijama izvan dosega izravnog sunčevog zračenja,vatre i izvora intenzivne topline. Prijenos se preporučuje u originalnoj ambalaži, čuvati od vlage i ekstremnih temperatura. Nakon korištenja ekološki likvidirajte.**Veličina:** Obilježava tjelesne razmjere izmjerene u centimetrima.Izaberite primjerenu veličinu prema Vašim tjelesnim razmjerima,prije korištenja isprobajte,(pogledajte tablicu)**Simboli održavanja** -maksimalna temperatura 60°C, normalno mehaničko djelovanje, normalno namakanje, normalno centrifugiranj, proizvod se ne smije izbjeljivati sredstvima koji ispuštaju klor, proizvod se smije kemijski čistiti, a mrlje se ne smiju uklanjati organičkim rastvaračima, proizvod se smije glačat, parenje i tretman parom nije dozvoljeno, proizvod se ne smije sušiti u sušilici.

**EN / INSTRUCTION FOR USER - User information and  EÚ Declaration of Conformity can be found on the following website:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr)

**Material composition**: 64% polyester fiber, 34.5% cotton, 1.5% elsatan;**Manufacturer**: LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Croatia www.lacuna.hr,info@lacuna .hrThis garment is classified as personal protection equipment (PPE) of category 1 (CAT I), pursuant to the Regulation (EÚ) 2016/425 on personal protective equipment and in accordance with the standard EN ISO 13688:2013 – protective clothing-general requirements. The CE marking on the product serves as proof of product conformity assessment.**Use**: Protective clothing is clothing, including body protectors, which covers or replaces your own clothing. It is intended as protection against one or more risks. This protective clothing or its additional equipment of category I is designed and manufactured for professional use for protection against weather conditions which are not exceptional or extreme, for protection against surface mechanical impacts or for the protection during handling hot products which do not expose the user to temperatures above 50°C or for protection against dangerous impacts. No clothing can prevent serious injuries or death. Before using the product, check the integrity of clothing, and do not wear the clothing should you notice any damages, signs of tearing or cracks. Each product contains: manufacturer’s trademark, product type designation, business name, size marking, CE marking, laundry symbols.**Service life** depends on the frequency of use of the product and the rate of wear in certain conditions. Service life is reduced when the product is inadequately stored or maintained. The product does not contain any substances which are known to or are suspected to impact the user’s hygiene or health. However, skin irritation is possible with sensitive individuals. Stop using the product if such event occurs.**Storage and transport**: it is recommended to store the product in dry and well-ventilated areas away from direct sunlight, fire and sources of intense heat. It is recommended to transfer the product in original packaging, protect it against humidity and extreme temperatures. Dispose after use in an eco-friendly manner.**Size:** Marks body measurements measured in centimetres. Choose appropriate sizing according to your body measurements, try on before use (see table). **Maintenance Symbols** - maximum temperature 60 ° C, normal mechanical action, normally soaked, normally centrifuged, the product should not be bleached with chlorine releasing agents, the product may be chemically cleaned and the stains must not be removed by organic solvents, the product may be ironed, and steam treatment is not permitted, the product may not be dried in the dryer.

**SLO / OBVESTILO ZA UPORABNIKA- Obvestilo za uporabnika in EU Izjava o skladnosti sta na voljo na spletni strani:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr)

**Sestava materiala:** 64% poliestrska vlakna, 34,5% bombaž, 1,5% elsatan;Proizvajalec: LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Hrvaška www.lacuna.hr, info@lacuna .hr**Oblačilo je klasificirano** kot sredstvo za osebno zaščito (OZO) kategorije 1 (KAT I) v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 za osebno zaščitno opremo in je skladu z normo EN ISO 13688:2013 – zaščitna oblačila - splošne zahteve. Potrdilo o oceni skladnosti izdelka s to normo je oznaka CE na izdelku**Uporaba**:Zaščitno oblačilo je oblačilo, vključno s ščitniki, ki pokriva ali nadomešča vaša lastna oblačila ter je namenjeno za zaščito pred eno ali več nevarnostmi. To zaščitno oblačilo ali njegova dodatna oprema I kategorije je oblikovano in izdelano za profesionalno uporabo za zaščito pred vremenskimi pogoji, ki niso izredni ali skrajnji, za zaščito pred mehaničnimi vplivi, ki delujejo površinsko ali za zaščito pri rokovanju s toplimi predmeti, ki uporabnika ne izpostavljajo temperaturam nad 50 ° C ali za zaščito pred nevarnimi udarci. Nobeno oblačilo ne more preprečiti hude poškodbe ali smrt. Pred uporabo preverite celovitost oblačila ter ga ne uporabljajte v primeru, če ste opazili kakršnokoli poškodbo, sledi trganja, razpoke. Vsak izdelek vsebuje: znak proizvajalca; znak vrste izdelka, komercialni naziv ali kodo; znak velikosti; znak CE ; simboli za vzdrževanje.**Čas trajanja** odvisen je od obsega uporabe in hitrosti obrabe v določenih pogojih. Čas trajanja se zmanjša zaradi neustreznih pogojev skladiščenja ali nepravilnega vzdrževanja. Izdele ne vsebuje nikakršnih materialov v količinah, za katere se ve ali sumi, da neugodno vplivajo na higieno ali na zdravje uporabnika. Kljub temu pri občutljivih osebah ni izključena nadraženost kože. V takšnem primeru ne uporabljajte izdelka.**Skladiščenje in transport**: priporoča se skladiščenje v suhih in dobro prezračevanih prostorih zunaj dosega neposredne sončne svetlobe, ognja in virov intenzivne toplote. Priporoča se transport v originalni embalaži, zavarovano pred vlago in ekstremnimi temperaturami. Po uporabi izdelek oskrbite na naravi prijazen način.**Velikost**:Obeležuje telesne proporce, izmerjene v centimetrih. Izberite primerno velikost glede na Vaše telesne proporce. Pred uporabo pomerite (poglejte tabelo).**Simboli vzdrževanja** - najvišja temperatura 60 ° C, normalno mehansko delovanje, običajno namočeno, običajno centrifugirano, izdelek ne sme biti beljen s sredstvi za sproščanje klora, izdelek se lahko kemično očisti in madeži se ne smejo odstraniti z organskimi topili, izdelek se lahko likati, in obdelava s paro ni dovoljena, izdelka ne sušite v sušilniku.

**SRB / OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKA - Obaveštenje za korisnika i EU Izjava o usklađenosti dostupna je na web stranici:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr) **Sastav materijala**64% poliesterska vlakna, 34,5% pamuk, 1,5% elsatan;

**Proizvođač: LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Hrvatska www.lacuna**.hr,info@lacuna .hr

Ova odeća je klasifikovana kao sredstvo za ličnu zaštitu (LZO) kategorije 1 (KAT I) u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 za ličnu zaštitnu opremu i u skladu je s standardom EN ISO 13688:2013 – zaštitna odeća-opšti zahtevi . Potvrda o proceni usklađenosti proizvoda s tim standardom je oznaka CE na proizvodu.**Upotreba**: Zaštitna odeća je odeća, uključujući štitnike, koja pokriva ili zamenjuje vašu vlastitu odeću, namenjena je za zaštitu od jedne ili više opasnosti. Ova zaštitna odeća ili njena dodatna oprema kategorije I je dizajnirana i proizvedena za pro-fesionalno korišćenje za zaštitu od vremenskih uslova koji nisu izvanredni niti krajnji, za zaštitu od mehaničkih uticaja koji deluju površinski ili za zaštitu kod manipulacije s toplim predmetima koji ne izlažu korisnika temperaturama iznad 50°C ili za zaštitu od opasnih udaraca. Nijedna odeća ne može sprečiti tešku povreduu ili smrt. Pre korišćenja kontrolišite integritet odeće, odeću ne nosite u slučaju da primetite bilo kakva oštećenja, tragove rastrgnuća, pukotine. Svaki proizvod sadrži: znak proizvođača;znak vrste proizvoda, poslovni naziv ili kod;znak veličine; znak CE ; simboli za održavanje.**Vek trajanja** zavisi od korišćenja i brzine trošenja u određenim uslovima. Smanjuje se pri neodgovarajućim uslovima skladištenja ili neispravnim održavanjem. Proizvod ne sadrži nikakve materije u količinama za koje se zna ili se sumnja da nepovoljno utiču na higijenu ili zdravlje korisnika. Kod osetljivih osoba, međutim, nije isključena iritacija kože, U takvom slučaju proizvod više ne koristite.**Skladištenje i transport**: preporučeno je skladištenje u suvim i dobro provetrenim prostorijama izvan utocaja direktnog sunčevog zračenja,vatre i izvora intenzivne toplote. Prenos se preporučuje u originalnoj ambalaži, čuvati od vlage i ekstremnih temperatura. Nakon korišćenja ekološki likvidirajte.**Veličina**: Obežavanje telesnih mera izmerenih u centimetrima.Izaberite primerenu veličinu prema Vašim telesnim mera,pre korišćenja isprobajte,(pogledajte tablicu)**Simboli održavanja** -maksimalna temperatura 60°C, normalno mehaničko delovanje, normalno natapanje, normalno centrifugiranje, proizvod se ne sme izbeljivati sredstvima koji ispuštaju hlor, proizvod se sme hemijski čistiti a mrlje se ne smeju uklanjati organičkim rastvaračima, proizvod se sme glačati, pariti i tretman parom nije dozvoljeno, Proizvod se ne sme sušiti u sušilici.

**МК / УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ- Упатство за корисникот и ЕУ Изјава за сообразност се достапни на web страница:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr)

**Состав на материјалот**: 64% полиестерски влакна, 34,5% памук, 1,5% елсатан;**Производител**: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Хрватска www.lacuna.hr, info@lacuna.hr

Ова одежда е класифицирана како средство за лична заштита (ОЗО), категорија 1 (САТ) според Уредба (ЕУ) 2016/425 за лична заштитна опрема и според норма ENISO 13688:2013 – заштитна одежда – општи барања. Потврдата за процена на сообразност на производите со таа норма е ознака СЕ на производот.**Употреба**: Заштитна одежда е одежда, вклучувајќи штитници, која ја покриваа или заменува вашата сопствената одежда, назначена е за заштита од една или повеќе опасности. Ова заштитна опрема или нејзина дополнителна опрема од категорија I е дизајнирана и произведена за да го осигура професионално користење за заштита од временски услови, кои не се извонредни ни крајни, за заштита од механички влијанија кои дејствуваат површински или за заштита кај манипулација со топли предмети кои не го изложуваат корисникот на температурите над 500С или за заштита од опасни удари. Ниту една одежда не може да ја спречи тешка повреда или смрт. Пред да ја користите, проверете комплетност на одеждата, и не ја носите одеждата во случај доколку приметите некоја промена или било какво оштетувања на самата одежда, трагови на прекин, пукнатини. Секој производ содржи: знак на производител, знак од вид на производ, деловен назив или код, знак на величината, знак СЕ, знак на одржување.**Век на траење** зависи од мера на користење и брзина на трошење во одредените услови. Се намалува во несоодветени услови на складирање или неисправно одржување.Производот не содржи никакви материи во количини, за кои се знае или се сомнева дека имаат негативен ефект или здравје на корисникот. Кај повеќе чувствителни лица не е исклучена иритација на кожата. Во такви случаи производот не го користите. **Складирање и транспорт**: Се препорачува складирање во сувите и добро вентилирани простории надвор од дофат на директното сончево зрачење, оган и изворот на интензивна топлина. Пренесување се препорачува во оригиналната амбалажа, чување од влага и екстремни температури. После користење ликвидирајте го еколошки.**Големина**: означува телесни размери во сантиметри. Изберете ја соодветна големина според вашите телесни размери, пред користење испробајте го елекот (погледајте ја табличка). **Симболи за одржување -** максимална температура 60 ° C, нормално механичко дејство, нормално натопено, вообичаено центрифугирано, производот не треба да се избелува со средства за ослободување на хлор, производот може да се хемиски исчистен и дамките не смеат да се отстранат со органски растворувачи, производот може да се пегла, и третманот со пареа не е дозволен, производот не треба да се суши во фен.

**SK / INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA- Informáciu pre užívateľa a EÚ Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr)**Zloženie materiálu**: 64% polyesterové vlákno, 34,5% bavlna, 1,5% elsatan;

LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Chorvátsko www.lacuna.hr,info@lacuna .hr

**Tento odev** je klasifikovaný ako osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) kategórie 1 (CAT I) v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a v súlade s normou EN ISO 13688:2013 – ochranný odev-všeobecné požiadavky. Potvrdením o posúdení zhody výrobku s touto normou je označenie CE na výrobku.**Použitie**: Ochranným odevom je odev vrátane chráničov, ktorý prekrýva alebo nahrádza Váš vlastný odev a je určený na ochranu pred jedným alebo pred viacerými nebezpečenstvami. Tento ochranný odev alebo jeho doplnkové príslušenstvo kategórie I je navrhnutý a vyrobený na účely profesionálneho použitia na ochranu pred poveternostnými podmienkami, ktoré nie sú mimoriadne či extrémne, na ochranu pred mechanickými vplyvmi, ktoré pôsobia na povrch, alebo na ochranu pri narábaní s horúcimi predmetmi, ktoré používateľa nevystavujú teplotám nad 50°C, alebo na ochranu proti nebezpečným úderom. Žiadne oblečenie nemôže zabrániť závažnému zraneniu či smrti. Pred použitím odevu skontrolujte jeho integritu a odev nenoste, ak na ňom zbadáte, že sa niekde poškodil, roztrhal či praskol. Každý výrobok obsahuje: značku výrobcu, označenie druhu výrobku, obchodný názov alebo kód výrobku, označenie veľkosti, označenie CE, symboly na údržbu výrobku.**Životnosť** výrobku závisí od toho, ako často sa používa a ako rýchlo sa opotrebováva v určitých podmienkach. Životnosť výrobku sa znižuje skladovaním v nevhodných podmienkach alebo nesprávnou údržbou. Výrobok neobsahuje žiadne látky v množstvách, o ktorých je známe alebo sa predpokladá, že tieto nepriaznivo ovplyvňujú hygienu či zdravie používateľa. Avšak, u citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky. V takom prípade výrobok už ďalej nepoužívajte.**Skladovanie a preprava**: výrobok sa odporúča skladovať v suchých a dobre vetraných miestnostiach mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, plameňa a zdrojov intenzívneho tepla. Výrobok sa odporúča prepravovať a prenášať v originálnom obale, chrániť pred vlhkom a extrémnymi teplotami. Po použití je ho potrebné ekologicky zlikvidovať.**Veľkosti:** Označujú rozmery tela merané v centimetroch. Vhodnú veľkosť si vyberte podľa rozmerov Vášho tela, odev si pred nosením vyskúšajte (pozrite si tabuľku). **Symboly údržby** - maximálna teplota 60 ° C, bežné mechanické pôsobenie, normálne nasiaknuté, bežne odstreďované, výrobok nesmie byť bielený s látkami uvoľňujúcimi chlór, výrobok môže byť chemicky čistený a škvrny nesmú byť odstránené organickými rozpúšťadlami, produkt môže byť žehličovaný, a úprava parou nie je prípustná, produkt by sa nemal sušiť v sušičke.

**HU / FELHASZNÁLÓI ÉRTESÍTÉS - A használati utasítás és az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő web oldalon elérhető:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr)**Anyagösszetétel**64% poliészter rost, 34,5% pamut, 1,5% elsatan;

**Gyártja:** LACUNA Kft., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Horvátország [www.lacuna.hr](http://www.lacuna.hr), info@lacuna.hr

Ez a ruha 1 kategóriájú (CAT I) egyéni védőeszközként (EVE) van besorolva az (EU) 2016/425 egyéni védőfelszerelésekről szóló rendelete szerint és összhangban van az EN ISO 13688:2013 védőruha – általános követelmények szabványával. A termék e szabvány megfelelőségének becslését a terméken található CE jelölés igazolja.**Használat:** A védőruha olyan ruha, beleértve a védőket, amely takarja vagy helyettesíti saját ruháját, a rendeltetése egy vagy több veszélytől való megóvása. Ez az I kategóriájú védőruha vagy a kiegészítő felszerelése professzionális használatra van tervezve és legyártva olyan időjárási viszonyoktól való megvédésre, amelyek nem rendkívüliek vagy extrémek, felületi mechanikus hatásoktól való védésre vagy olyan meleg anyagok kezelésénél való védésre, amelyek a felhasználót nem teszik ki 50°C feletti hőmérsékleteknek vagy veszélyes csapásoktól való védésre. Egyetlen ruha sem akadályozhatja meg a nehéz sérülést vagy a halált. Használat előtt ellenőrizni a ruha épségben létét, a ruhát nem szabad hordani, ha akármilyen károsodást, szakadási nyomot, repedést észlel rajta. Minden termék tartalmazza: a gyártó jelét, a termék fajtájának jelét, üzleti elnevezés vagy kód; méretjelölést; CE jelölés; karbantartási szimbólumok.**Élettartam** a használat mértékétől és a bizonyos körülmények közti kopássebességtől függ. Csökken a nem megfelelő tárolási körülmények vagy a nem megfelelő karbantartás esetében. A termék nem tartalmaz semmilyen anyagot olyan mennyiségben, amelyről tudni vagy sejteni lehet, hogy hátrányosan befolyásolják a felhasználó higiéniáját vagy egészségét. Érzékeny személyeknél azonban nincs kizárva a bőrirritáció. Ebben az esetben ne használja többet a terméket.**Raktározás és szállítás:** száraz és jól szellőztetett helyiségekben ajánlatos a raktározást, távol a közvetlen napsugártól, tűztől és intenzív hőforrástól. A szállítás eredeti csomagolásban ajánlatos, óvni a nedvességtől és a szélsőséges hőmérsékletektől. Használat után eltávolításkor figyelembe venni a környezetvédelmet.**Méret:** Centiméterben vannak megjelölve a testméretek. A saját testarányai szerint válasszon megfelelő nagyságot, használat előtt kipróbálni (lásd a táblázatot). **Karbantartási szimbólumok** - a maximális hőmérséklet 60 ° C, normál mechanikai hatás, általában áztatott, általában centrifugált, a terméket nem szabad a klór felszabadító szerekkel fehéríteni, a terméket kémiai úton tisztítani és a foltokat nem szabad szerves oldószerekkel eltávolítani, a terméket vasalhatják, és a gőzkezelés nem megengedett, a terméket a szárítóban nem szabad szárítani.

**AL / INFORMATË PËR PËRDORUESIN - Informata për përdoruesin edhe BE Deklarata mbi pajtueshmëri gjendet në faqen e uebit:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr)**Përbërja e materialit**64% fibra poliestër, 34.5% pambuk, 1.5% elsatan;

**Prodhuesi:**  LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Kroacia www.lacuna.hr,info@lacuna .hrKjo veshje është klasifikuar si mjet për mbrojtjen personale (OZO) të kategorisë 1 (CAT I) në pajtim me Rregulloren (BE) 2016/425 për pajisjet për mbrojtjen personale dhe është në pajtim me normën EN ISO 13688:2013 – veshja mbrojtëse-kërkesat e përgjithshme. Vërtetim mbi vlerësimin e pajtueshmërisë të produktit me këtë normë është shenja CE në produktin.**Përdorimi:** Veshja mbrojtëse është veshja, duke përfshirë, veshje e cila mbulon ose zëvendëson veshjen tuaj personale, e dedikuar për mbrojtjen prej një ose më shumë rreziqeve. Kjo veshje mbrojtëse ose pajisjet të saja shtesë të kategorisë I është e dizajnuar edhe prodhuar për përdorim profesional për mbrojtjen nga kushtet e motit të cilët nuk janë të jashtëzakonshme e as fundore, për mbrojtjen nga ndikimet mekanike të cilët ndikojnë sipërfaqësisht ose për mbrojtjen gjatë punës me pjesët të nxehta të cilët nuk e ekspozojnë përdoruesin temperaturave më të larta se 50°C ose për mbrojtjen nga goditjet e rrezikshme. Asnjë veshje nuk mund të mbrojë nga lëndimet e rënda ose vdekje. Para përdorimit e kontrolloni integritetin e veshjes, veshjen mos e përdorni në raste kur vëreni çfarëdo dëmtime, shenjat e prishjeve, plasaritjeve. Çdo produkt përmban: shenjën e prodhuesit; shenjen e llojit të produktit, emërtimin biznesi ose kodin; shenjën e madhësisë; shenjën CE ; simbolin për mirëmbajtje.**Afati i qëndrueshmërisë** varet nga përdorimi dhe shpejtësia e harxhimit në kushtet e caktuara. Zvogëlohet gjatë kushteve jo të volitshme të ruajtjes ose mirëmbajtjes jo të drejtë. Produkti nuk përmban asnjë materie në sasitë për të cilat dihet ose dyshohet që kanë ndikim jo të volitshëm për higjienë ose shëndetin e përdoruesit. Mirëpo, tek personat të ndjeshëm, nuk përjashtohet iritimi i lëkurës, në këto raste mos e përdorni më produktin.**Ruajtja dhe transporti:**  rekomandohet që të ruhet në hapësirat e thata dhe mirë të ajrosura edhe jashtë rrezatimit të drejtpërdrejt të rrezeve të diellit, zjarrit dhe burimeve të nxehtësisë intensive. Bartja rekomandohet në ambalazhin origjinal, të ruhet nga lagështia dhe temperaturat ekstreme. Pas përdorimit e mënjanoni në mënyrë ekologjike.**Madhësia:** Tregon përmasat trupore të matura në centimetra. E përzgjidhni madhësinë përkatëse sipas përmasave të juaja trupore, para përdorimit e provoni, (shih tabelën). **Simbolet e mirëmbajtjes** - temperatura maksimale 60 ° C, veprimi normal mekanik, normalisht i ngjyrosur, normalisht centrifuguar, produkti nuk duhet të zbardhohet me agjentë që çlirojnë klor, produkti mund të pastrohet kimikisht dhe njollat nuk duhet të hiqen nga tretësit organikë, produkti mund të hekurohet, dhe trajtimi me avull nuk lejohet, produkti nuk duhet të thahet në tharës.

**UA / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА - Інформація для користувача та Декларація ЄС про відповідність доступна на веб-сайті:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr)**Склад матеріалу**64% поліефірне волокно, 34,5% бавовна, 1,5% ельсатан;

**Виробник:** LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Hrvatska www.lacuna.hr,info@lacuna .hrЦей одяг класифікується як засіб індивідуального захисту (ЗІЗ) категорії 1 (КАТ. 1) відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/425 про засоби індивідуального захисту та відповідає вимогам норми EN ISO 13688:2013 - захисний одяг - загальні вимоги. Підтвердженням перевірки відповідності виробу зазначеному стандарту є знак CE на виробі.**Використання:** Захисний одяг - це одяг, у тому числі протектори, який покриває або замінює Ваш власний одяг, призначений для захисту від однієї або ряду небезпек. Цей захисний одяг або його додаткові елементи категорії I розроблений та виготовлений з метою професійного використання для захисту від погодних умов, які не є ускладненими чи екстремальними, для захисту від механічних впливів поверхневої дії, для захисту від взаємодії з гарячими об'єктами, які не піддають користувача температурі вищій від 50°C, та для захисту від небезпечних ударів. Жодний одяг не може запобігти серйозним травмам або смерті. Перед використанням перевірте цілісність одягу, не носіть одяг, якщо ви помітили будь-які ушкодження, сліди розриву, тріщини. Кожен виріб містить: знак виробника, знак типу виробу, робочу назву або код; знак СЕ; символи догляду за одягом.**Термін придатності** залежить від інтенсивності використання і швидкості зносу за певних умов. Зменшується при неналежних умовах зберігання та при неналежному догляді. Виріб не містить жодних речовин у кількостях, які відомі або підозрюються у несприятливому впливі на гігієну чи здоров'я користувача. В чутливих людей, проте, не виключається подразнення шкіри. У цьому випадку виріб більше не використовуйте.**Зберігання і транспортування:** Рекомендується зберігати в сухих і добре провітрюваних приміщеннях, не піддавати дії прямих сонячних променів, вогню та джерел високої температури. Перенесення рекомендується в оригінальній упаковці. Захищати від вологи і екстремальних температур. Після використання екологічно ліквідувати.**Розмір:** Позначений розмір тіла, виміряний у сантиметрах. Виберіть розмір, відповідний до розміру Вашого тіла. Перед використанням приміряйте (див. таблицю). **Символи технічного обслуговування -** максимальна температура 60 ° C, нормальна механічна дія, нормально змочена, зазвичай центрифугується, продукт не повинен бути вибілений агентами, що вивільняють хлор, продукт може бути хімічно очищений, а плями не повинні бути видалені органічними розчинниками, продукт може бути згладжений, і обробка парою не дозволяється, продукт не повинен сушитися в сушарці

**PL / INFORMACJA UŻYTKOWANIA- Informacja użytkowania oraz Deklaracja zgodności UE dostępne są pod adresem:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr) **Skład**: 64% włókno poliestrowe, 34,5% bawełna, 1,5% elsatan;

**Producent**: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Chorwacja, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr

Niniejsza odzież jest klasyfikowana jako środek ochrony indywidualnej (ŚOI) o kategorii 1 (CAT 1) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej i jest zgodna z normą EN ISO 13688:2013 – Odzież ochronna – Wymagania ogólne. Zaświadczeniem dot. oceny zgodności produktu z w/w normą jest oznaczenie CE na produkcie.**Użytkowanie**: Odzież ochronna to odzież, wraz z ochraniaczami, przykrywająca lub zastępująca Państwa własną odzież, przeznaczona do ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. Niniejsza odzież ochronna o kategorii I lub należący do niej sprzęt dodatkowy są projektowane i wyprodukowane do profesjonalnego użytkowania w celu ochrony w przypadku warunków pogodowych nie będących ani nadzwyczajnymi ani skrajnymi, do ochrony przed czynnikami mechanicznymi, których skutki są powierzchniowe lub do ochrony podczas kontaktu z gorącymi przedmiotami, które nie wystawiają użytkownika na temperaturę ponad 50°C lub do ochrony przed niebezpiecznymi uderzeniami. Żadna odzież nie może zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci. Przed użyciem należy sprawdzić czy odzież jest kompletna, prosimy o niezakładanie w/w odzieży w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, śladów rozdarcia, pęknięcia. Każdy produkt zawiera: oznaczenie producenta; oznaczenie rodzaju produktu, nazwę produktu lub kod; oznaczenie rozmiaru; oznaczenie CE; symbole dot. konserwacji.**Okres użytkowania** zależy od stopnia i częstotliwości użytkowania odzieży w określonych warunkach. W nieodpowiednich warunkach lub w przypadku nieprawidłowej konserwacji ulega skróceniu. Produkt nie zawiera żadnych składników w ilościach, o których jest wiadomo lub podejrzewa się, że mogą niekorzystniewpływać na higienę lub zdrowie użytkownika. W przypadku osób podatnych na uczulenia nie jest wykluczone podrażnienie skóry. W takim przypadku należy przestać używać produktu.

**Przechowywanie i transport**: Zaleca się przechowywanie w suchych i dobrze wietrzonych pomieszczeniach, będących poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego, ognia i źródła intensywnego ciepła. Zaleca się transport w oryginalnym opakowaniu, trzymanie z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur. Produkt po użyciu należy zutylizować w ekologiczny sposób.**Rozmiar**: Określa rozmiary ciała mierzone w centymetrach. Wybierz stosowny rozmiar zgodnie z rozmiarami swojego ciała, produkt przed użyciem należy przymierzyć (patrz tablica rozmiarów). **Symbole konserwacji** - maksymalna temperatura 60 ° C, normalne działanie mechaniczne, normalnie moczone, zwykle odwirowywane, produkt nie powinien być wybielany za pomocą środków uwalniających chlor, produkt może być chemicznie oczyszczony, a plam nie można usunąć za pomocą rozpuszczalników organicznych, produkt można prasować, a obróbka parą nie jest dozwolona, produkt nie powinien być suszony w suszarce.

**BG / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - Информация за потребителя и Декларация за съответствие (ЕС) има на web страницата:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr) **Състав на материала**64% полиестерни влакна, 34,5% памук, 1,5% елсатан;

**Производител:** LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Hrvatska www.lacuna.hr,info@lacuna .hr

Това облекло е класифицирано като личните предпазни средства (ЛПС), категория 1 (CAT I) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства и е в съответствие с нормите на EN ISO 13688:2013 – защитно облекло – общи изисквания. Оценката на съответствието на продукта с този стандарт е маркировката СЕ на продукта.**Употреба:** Защитното облекло е дреха, включително и маска, която покрива или заменя вашето собствено облекло, предназначена да защитава от една или повече опасности. Това защитно облекло и допълнителното оборудване към него от категория I е проектирано и произведено за професионално ползване за защита при времеви условия, които не са извънредни ли крайно лоши, за защита от механични влияния, действащи на повърхността или за защита при опериране с топли предмети, които не са в досег с ползвателя при температури над 50°C или за защита от опасни удари. Нито една дреха не може да ви предпази от тежко нараняване или смърт. Преди използване, контролирайте целостта на облеклото, не го носете ако забележите каквото и да е нарушение на целостта , следи от скъсвания, пукнатини. Всеки продукт съдържа: знак на производителя; знак за вид продукт; служебно наименование или код; знак за големина; знак СЕ; символи за поддръжка.**Срок на годност** зависи от степента на ползване и бързината на действие при определени условия. Намалява се при условия несъответстващи на тези предвидени за складиране и при неизправна поддръжка. Продуктът не съдържа никакви материи в количества за които се знае или се предполага , че действат неблагоприятно на хигиената или здравето на ползвателя. За чувствителни лица не е изключено раздразнение на кожата, като в този случай не се препоръчва по-нататъшното ползване на продукта.**Съхранение и транспорт:** препоръчва се съхраняването в сухи и добре проветриви помещения, при липса на пряко слънчево изложение, огън или интензивен източник на топлина. Пренасянето се препоръчва да се извършва в оригиналната опаковка , да се пази от влага и екстремални температури. След употреба, унищожете по екологичен начин.

**Големина:** Отбелязва размерите на тялото в сантиметри.Изберете примерна големина съгласно Вашите телесни размери, преди ползване – изпробвайте (вижте таблицата). **Символи за поддръжка** - максимална температура 60 ° C, нормално механично действие, нормално накиснати, обикновено центрофугирани, продуктът не трябва да се избелва с агенти за освобождаване на хлор, продуктът може да бъде химически почистен и петна не трябва да се отстраняват от органични разтворители, продуктът може да се глади, и не се разрешава обработка с пара, продуктът не трябва да се суши в сушилнята

**IT / INFORMAZIONI PER L'UTENTE- La notifica per l’utente e la Dichiarazione di conformità EU sono disponibili sul sito web:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr) **Composizione del materiale**: 64% fibra di poliestere, 34,5% cotone, 1,5% elsatan;

**Produttore**: LACUNA d.o.o. Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Croazia www.lacuna.hr,info@lacuna.hr

I presenti indumenti sono classificati quali dispositivi di protezione personale (DPI) di 1° categoria (CAT I) ai sensi del Regolamento (EU) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale ed è in conformità con la norma EN ISO 13688:2013 – indumenti di protezione – Requisiti generali. Il certificato di valutazione di conformità del prodotto con tale norma è rappresentato dal marchio CE sul prodotto.**Utilizzo**: gli indumenti di protezione consistono di indumenti, inclusi i protettori, che coprono o sostituiscono i vostri indumenti personali, sono destinati alla protezione da uno o più pericoli. I presenti indumenti di protezione o la sua attrezzatura supplementare di 1° categoria sono progettati e prodotti per l’utilizzo professionale ai fini di protezione dalle condizioni meteorologiche che non sono straordinarie o estreme, per la protezione dagli effetti meccanici che agiscono in superficie e per la protezione durante la manipolazione di oggetti caldi che non espongono l’utente a temperature maggiori di 50°C o per la protezione da impatti pericolosi. Nessun indumento di protezione può prevenire lesioni gravi o la morte. Prima di utilizzare gli indumenti bisogna verificare l’integrità degli indumenti, non indossate gli indumenti se notate danni di qualsiasi tipo, segni di strappo, fessure. Ciascun prodotto contiene: il marchio del produttore; il marchio del tipo di prodotto; il nome commerciale o il codice; la taglia; il simbolo CE; i simboli di manutenzione.**La durata di vita** dipende dal grado di utilizzo e la velocità di usura in determinate condizioni. Si riduce nelle condizioni inadeguate o a causa di mantenimento inadatto. Il prodotto non contiene materiali per i quali è noto o esiste il sospetto di effetti negativi sulla salute degli utenti. Tuttavia, nelle persone sensibili non si può escludere l’irritazione cutanea. In tale caso cessate di indossare il prodotto.**Stoccaggio e trasporto**: si consiglia lo stoccaggio in luoghi asciutti e ben ventilati e tenere lontano dall’irraggiamento solare diretto, dal fuoco e di fonti di calore intenso. Il trasporto si consiglia nell’imballaggio originale, proteggere dall’umidità e da temperature estreme. Gestire ecologicamente il prodotto dopo l’uso.**Taglia:** indica le misure corporee misurate in centimetri. Scegliete la taglia giusta adatta alle vostre dimensioni corporee, provate l’indumento prima dell’uso (vedi tabella). **Simboli di manutenzione -** temperatura massima 60 ° C, azione meccanica normale, normalmente imbibita, normalmente centrifugata, il prodotto non deve essere sbiancato con agenti rilascianti di cloro, il prodotto può essere pulito chimicamente e le macchie non devono essere rimosse da solventi organici, il prodotto può essere stirato, e il trattamento a vapore non è consentito, il prodotto non deve essere asciugato nell'essiccatore.

**ESP / AVISO AL USUARIO - Aviso para el usuario y la Declaración UE de conformidad está disponible en el sitio web:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr) **Composición** del material64% fibra de poliéster, 34,5% algodón, 1,5% elsatan;

Fabricante: LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Croacia, [www.lacuna.hr](http://www.lacuna.hr), info@lacuna.hr.

Esta ropa está clasificada como Elemento de Protección Personal (EPP) de Categoría 1 (CAT I) de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 para equipos de protección personal, y cumple con la norma EN ISO 13688:2013 – Ropa de protección-Requisitos generales. El Certificado sobre la evaluación de la conformidad del producto con esta norma es la marca CE en el producto.Uso: El elemento de protección es la ropa, incluyendo protectores, que cubre o sustituye su propia ropa, y se utiliza para la protección contra uno o más peligros. Estas ropas protectoras o sus accesorios opcionales de la categoría I están diseñados y fabricados para el uso profesional, para la protección contra las condiciones climáticas que no son extraordinarias o extremas, para la protección contra los impactos mecánicos en la superficie, o para la protección en caso de manipular materiales calientes que no exponen al usuario a temperaturas superiores a 50°C, o para proteger contra los impactos peligrosos. Ninguna prenda puede prevenir lesiones graves o muerte. Antes del uso, verifique la integridad de la ropa, no la use si observe algún daño, rastros de roturas, grietas. Cada producto contiene: una marca del fabricante; un signo del tipo de producto; el nombre comercial o código; signo del tamaño; marca CE; símbolos para el mantenimiento.La vida útil depende de la frecuencia del uso y de la rapidez del desgaste en ciertas condiciones. Reduce en las condiciones inadecuadas del almacenamiento, o por el mantenimiento inadecuado. El producto no contiene sustancias en cantidades para las que se sabe o se sospecha que afectan negativamente a la higiene o a la salud del usuario. Sin embargo, no se excluye la irritacion de la piel en personas sensibles. En tales casos, no utilice más el producto.Almacenamiento y transporte: Se recomienda el almacenamiento en espacios secos y bien ventilados, fuera del alcance de la luz solar directa, del fuego y de las fuentes de calor intenso. Se recomienda el transporte en el embalaje original, protegido de la humedad y de las temperaturas extremas. Después del uso liquidar ecológicamente.Tamaño: marca el tamaño del cuerpo, medido en centímetros. Elija un tamaño apropiado para el tamaño de su cuerpo, pruébelo antes de usarlo (consulte la tabla). **Símbolos de mantenimiento**: temperatura máxima de 60 ° C, acción mecánica normal, normalmente empapado, centrifugado, el producto no debe ser blanqueado con agentes liberadores de cloro, el producto puede limpiarse químicamente y las manchas no deben eliminarse con solventes orgánicos, el producto puede plancharse y el tratamiento con vapor no está permitido, El producto no debe secarse en la secadora.

**CZ / INFORMACE PRO UŽIVATELE- Informace pro uživatele a EÚ Prohlášení o shodě najděte na webový stránky:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr) **Složení materiálu**64% polyesterové vlákno, 34,5% bavlna, 1,5% elsatan;

LACUNA d.o.o. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Chorvatsko www.lacuna.hr,info@lacuna .hr

**Tento oděv** je klasifikovaný jako osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) kategorie 1 (CAT I) v souladu s Nařízením (EÚ) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a v souladu s normou EN ISO 13688:2013 – ochranný oděv-všeobecné požadavky. Potvrzením o posuzování shody výrobku s touto normou je označení CE na výrobku.**Použití**: Ochranným oděvem je oděv, včetně chrániče, který překrývá anebo nahradí Váš vlastní oděv a je určený na ochranu před jedním anebo před více nebezpečí. Tento ochranný oděv anebo jeho doplňkové příslušenství kategorie I je navrhnutý a vyrobený na účely profesionálního použití na ochranu před povětrnostními podmínkami, které nejsou mimořádné či extrémně, na ochranu před mechanickými dopady, které působí na povrch, anebo na ochranu při manipulaci s hořícími výrobky, které použivatele nevystavují teplotám nad 50°C, anebo na ochranu proti nebezpečným úderům. Žádné oblečení nemůže zabránit závažnému zranění či smrti. Před použitím oděvu zkontrolujte jeho integritu a oděv nenoste, jestli si všimnete, že se někde poškodil, roztrhal nebo praskl. Každý výrobek obsahuje: značku výrobce, označení druhu výrobku, obchodní název anebo kód výrobku, označení velkosti, označení CE, symboly na údržbu výrobku.**Životnost** výrobku závisí od toho, jak často se používá a jak rychle se opotřebovává v určitých podmínkách. Životnost výrobku se snižuje skladováním v nevhodných podmínkách anebo nesprávnou údržbou. Výrobek neobsahuje žádné látky v množstvích, o kterých je známe anebo se předpokládá, že nepřiznivé ovlivňuju hygienu či zdraví použivatele. Avšak, u citlivých osob není vyloučené podrážděni pokožky. V takém případě výrobek už nepoužívejte.**Skladování a přeprava**: doporučuje se výrobek skladovat v suchých a dobré větraných prostorách mimo dosahu přímého slunečního záření, ohně a zdrojůintenzívního tepla. Doporučuje se výrobek se přepravovat a přenášet v původním balení, chránit před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití je ho potřebné ekologicky zlikvidovat.**Velikost:** Označuju rozměry těla měřené v centimetrech. Vhodnou velikost si vyberte pode rozměrech Vašeho těla, oděv si před nošením vyzkoušejte (viz tabulka). **Symboly údržby** - maximální teplota 60 ° C, normální mechanické působení, normálně namočené, normálně odstředěné, výrobek nesmí být bělen s činidly uvolňujícími chlór, produkt může být chemicky vyčištěn a skvrny nesmí být odstraňovány organickými rozpouštědly, produkt může být žehlen, produkt by neměl být sušen v sušičce.

**D / GEBRAUCHSANLEITUNG- Die Gebrauchsanleitung und die EU Konformitätserklärung sind auf folgender Internetseite verfügbar:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr) **Material**64% Polyesterfaser, 34,5% Baumwolle, 1,5% Elsatan;

**Hersteller**: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Kroatien www.lacuna.hr, info@lacuna.hr

Dieses Kleidungsstück ist als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 (CAT I) klassifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments über persönliche Schutzausrüstungen und entspricht den allgemeinen Anforderungen für Schutzkleidung EN ISO 13688:2013. Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Verordnung.**Verwendungszweck**: Bei Schutzkleidung handelt es sich einschließlich Schutzschonern um Kleidung, die ihre eigene Kleidung bedeckt oder ersetzt und ist für den Schutz vor einer oder mehrerer Gefahren gedacht. Die Schutzkleidung oder ihre Zusatzausstattung der Kategorie 1 ist für die professionelle Nutzung vor Wettereinflüssen, als Schutz vor mechanischen Einflüssen die oberflächlich wirken oder als Schutz beim Umgang mit Wärmequellen die den Nutzer nicht vor Temperaturen von über 50° aussetzen als Schutz vor gefährlichen Schlägen. Keine Schutzkleidung kann schwere Verletzungen oder den Tod verhindern. Vor der Nutzung sollte die Integrität der Kleidung überprüft werden, die Kleidung nicht tragen, wenn irgendwelche Beschädigungen sichtbar sin. Jedes Produkt enthält: Herstellzeichen, Kennzeichen, Geschäftszeichen oder Code, Größenangabe, CE-Kennzeichnung, Pflegeanleitung.

**Verwendungsdauer:** hängt von der Nutzung und Einsatzhäufigkeit unter bestimmten Bedingungen ab. Verringert sich bei unsachgemäßer Lagerung oder falscher Pflege/Wartung ab. Enthält keine Materien zu denen keine mengenmäßigen Angaben bestehen und von denen man weiß bzw. vermutet, dass sie gesundheitsschädlich und unhygienisch sind. Bei Personen die empfindlich reagieren, ist eine Hautirritation nicht ausgeschlossen. Sollte dies der Fall sein, sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.

**Lagerung und Logistik**: Lagerung in trockenen und gut belüfteten Räumlichkeiten wird empfohlen, vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuer schützen. Der Transport wird in der Originalverpackung empfohlen, vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen schützen. Nach Gebrauch umweltfreundlich entsorgen. **Größe:** Angaben in Zentimetern nach Körpermaßen. Wählen Sie eine Größe, die ihren Körpermaßen entspricht, probieren sie diese vor der Nutzung (siehe Tabelle). **Wartungssymbole -** Maximale Temperatur 60 ° C, normale mechanische Wirkung, normalerweise eingeweicht, normalerweise zentrifugiert. Das Produkt sollte nicht mit Chlor freisetzenden Mitteln gebleicht werden. Das Produkt kann chemisch gereinigt werden und die Flecken dürfen nicht mit organischen Lösungsmitteln entfernt werden. Das Produkt kann gebügelt werden. Da die Dampfbehandlung nicht zulässig ist, Das Produkt sollte nicht im Trockner getrocknet werden.

**RO** / **INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE- Notificări către utilizator şi Declarația de conformitate UE sunt disponibile pe pagina web:** [**www.lacuna.hr**](http://www.lacuna.hr/) **Compoziție**64% fibra de poliester, 34,5% bumbac, 1,5% elsatan;

: LACUNA s.r.l. , Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje , Croația www.lacuna.hr,info@lacuna.hr

**Acest obiect de îmbrăcăminte este categorizat ca mijloc de protecție individuală de categorie 1 (CAT I) în conformitate cu Directiva (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală şi respectă cerințele normativului EN ISO 13688:2013 – îmbrăcăminte de protecție-cerințe generale. Sigla CE de pe produs prezintă confirmarea evaluării de conformitate a produsului cu această normă.**

**Utilizare**: Îmbrăcămintea de protecție, inclusiv şi protecțiile din material dur, este un tip de îmbrăcăminte care se poartă peste sau în loc de haine proprii, menită pentru a oferi protecție de la unul sau mai multe tipuri de pericol. Această îmbrăcăminte de categorie I şi echipamentele care o completează au fost concepute şi produse pentru uz profesional şi cu scopul protejării de la condiții atmosferice care nu sunt extraordinare nici extreme, pentru protejare de la influențe mecanice superficiale sau pentru protejare la ocazia manipulării unor obiecte încălzite care nu expun corpul la temperaturi mai mari de 50°C sau pentru protejare de la lovituri periculoase. Niciun fel de îmbrăcăminte nu poate preveni vătămare gravă sau moarte. Înainte de utilizare, verificați dacă vesta este intactă: nu o purtați dacă observați orice fel de deteriorări, zgârieturi sau sfâşieturi. Fiecare produs este marcat cu: sigla producătorului; marcarea tipului de produs, denumirea de producție sau codul; sigla CE; simbolurile de întreținere.

**Durabilitatea** depinde de intensitatea utilizării şi rata de uzură în diferite condiții. Durata de viață a produsului va fi redusă în condiții de depozitare necorespunzătoare sau dacă se întreține incorect. Produsul nu conține niciun fel de materie în canități despre care s-ar şti sau s-ar bănui că pot afecta negativ igiena sau sănătatea utilizatorului. La unele persoane sensibile, însă, nu este exclusă posibilitatea iritării dermice; în acest caz, nu mai folosiți produsul.

**Depozitare şi transport:** se recomandă depozitarea în locuri uscate şi bine ventilate departe de radiație solară directă, foc şi surse de căldură intensivă. Se recomandă transportarea în ambalajul original. Feriți produsul de umezeală şi temperaturi extreme. După utilizare, eliminați produsul în mod ecologic.**Mărimea** se referă la proporții anatomice măsurate în centrimetri. Alegeți o mărime potrivită proporțiilor corpului dvs. şi încercați produsul înainte de utilizare (vezi tabelul jos). **Simboluri de întreținere** - temperatura maximă de 60 ° C, acțiune mecanică normală, în mod normal înmuiată, centrifugată în mod normal, produsul nu trebuie să fie albită cu agenți de eliberare a clorului, produsul poate fi curățat chimic și petele nu trebuie îndepărtate prin solvenți organici, produsul poate fi călcat, nu este permisă tratarea cu aburi, produsul nu trebuie să fie uscat în uscător.

